SIM7600\_M\_V1.0.1接口说明

SIM7600\_M\_V1.0.1的对外接口是单排插针J2和J3，其接口定义见表1 —J2接口说明和表2—J3接口说明

表1 —J2接口说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 说明 |
| 1 | TXD | MCU串口输入 |
| 2 | RXD | MCU串口输出 |
| 3 | PWKEY | 4G模块开机输入 |
| 4 | RESET | 4G模块复位输入 |
| 5 | ID\_1 | 设备ID1 |
| 6 | ID\_0 | 设备ID0 |
| 7 | GND | 地 |

表2 —J3接口说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 说明 |
| 1 | +5V | 模块+5V供电端 |
| 2 | +5V | 模块+5V供电端 |
| 3 | PWRON | 模块电源控制输入 |
| 4 | GND | 地 |
| 5 | GND | 地 |
| 6 | GND | 地 |